**Информация**

**о тяжёлом несчастном случае на производстве,**

**произошедшем 15 июня 2018 года в ООО «Еланский конный завод»**

**Саратовская обл. Самойловский район, с. Святославка, ул. Совхозная, 15.**

**Обстоятельства тяжёлого несчастного случая, произошедшего 15 июня**

**2018 г. с трактористом-машинисгом 000 «Еланский конный завод» М-**

**овым С. А. (1971 г.р.):**

15 июня 2018 года в 13 часов 00 минут главный инженер К-ин А.В. дал задание трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства М-ову С.А. произвести ремонт покрышки колеса сельхозинвентаря: граблей-ворошилки. При опросе пострадавшего и главного инженера Кононыхина А.В. установлено следующее. Тракторист-машинист М-ов С.А. в помещении автогаража, не разбирая колесо граблей-ворошилки, приступил к его накачиванию с помощью воздушного компрессора Когріvаага 5Р-О1450 Vaantaa 45 Finland ОУ Hodor ab model 1982 ser № 41968. Поскольку колесо не накачивалось, М-ов А.С. отсоединил пистолет с манометром от шланга подачи воздуха, выкрутил золотник колеса и подсоединил шланг компрессора напрямую к вентилю камеры, зажав шланг хомутом. Накачивание колеса М-ов А.С. производил на полу автогаража, а не в специально ограждённой клети. Включив компрессор, М-ов А.С. накачал колесо, после чего выключил компрессор и, не перекрыв кран подачи воздуха на ресивере, начал отсоединять шланг от колеса. При этом в камеру колеса продолжал поступать воздух под давлением от ресивера. При отсоединении шланга из-за образовавшегося давления произошел разрыв резиновой камеры, срыв болтов, соединяющих две половины металлического диска колеса, В результате отскочивший диск колеса ударил пострадавшему в голову. После этого пострадавший на служебном автомобиле ООО «Еланский конный завод» был доставлен в ГУЗ СО «Самойловская РБ».

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести ГУЗ «Областной клинической больницы», пострадавший М-ов А.С. поступил в ОРИТ № 3 16.06.2018 в 15 ч. 15 мин. с диагнозом: сочетанная травма. Открытая проникающая травма черепа с переломом основания черепа в передней черепной ямке. Ушиб головного мозга. Пневмоцефалия. Множественные переломы костей лицевого скелета. Хирургически обработанные рвано-ушибленные раны лица. Травматическое повреждение обоих глазных яблок. Закрытая травма грудной клетки. Переломы 7-8 ребер справа. Степень тяжести травмы – тяжелая.

**Причины, вызвавшие несчастный случай**

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии надлежащего контроля за действиями тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства М-она С.А. и соблюдением им правил и норм охраны труда, в том числе соблюдением им п. 3.25 инструкции по охране труда тракториста-машиниста.

**Нарушены:** ст.ст. 22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 325 инструкции по охране Труда тракториста-машиниста.

**Мероприятия по устранению причин несчастного случая и**

**предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.**

1. Обстоятельства и причины произошедшего с трактористом-машинистом

сельскохозяйственного производства М-овым С.А. несчастного случая довести

до работников 000 «Епанский конный завод».

2. В соответствии со ст. ст. 212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 2.1.6 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (утв. постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29) провести внеплановый инструктаж на рабочем месте со всеми работниками.

3. Усилить контроль со стороны должностных лиц за соблюдением работниками трудовой дисциплины, в том числе требований инструкций по охране труда (постоянно).