**Информация**

**о тяжёлом несчастном случае на производстве,**

**произошедшем 12 мая 2018 года в 000 «Регионэкопродукт—Поволжье»**

**Саратовская обл., Саратовский район, производственная база Зоринская – 4**

**Обстоятельства тяжёлого несчастного случая, произошедшего 12 мая**

**2018 г. с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО**

**«Региоизкопродукг-Поволжье» В-ым В.В. (1971 г.р.):**

12 мая 2018 г. работники бригады строителя А-ина И.И. пришли к 08 час. 00 мин. в организацию, прошли через проходную, после чего направились в раздевалку. В раздевалке А-ин И.И. дал задание бригаде – замена неисправных металлических уголков на исправные на потолке в коридоре цеха основного производства. Для этого бригадиром были распределены обязанности между работниками бригады: В-ин В.В., К—ев К.А, должны были переместить строительную вышку с места хранения на место предстоящего производства работ, а Г-ин С.А., К-ов В.М. должны были обеспечить бригаду инструментом, строительными материалами (уголки, сэндвич-панели).

В это время В-ин В.В. и К-ев К.А. переместили строительную вышку на место производства работ, Г—ин С.А. из ангара принес необходимый инструмент (шуруповерт, саморезы), После чего Г-ин С.А. отправился обратно в ангар для того, чтобы вместе с К-ым В.М. принести металлические уголки (сэндвич-панели) к месту производства работ.

Из протоколов опросов В-на В.В„ К-ва К.А. следует, что после того как строительная вышка-тур была зафиксирована в неподвижном состоянии с помощью стопоров и регулируемой опоры вышки, В-ин В.В., К-ев К.А. залезли на нее примерно на высоту 210 см.

После того как В-ин В.В. и К-ев К.А. залезли в рабочую зону для производства работ, ими стали осуществляться ремонтные работы. Сначала был откручен один уголок (сэндвич-панель), затем, для того чтобы открутить следующую сэндвич-панель, В-ну В.В, не хватало расстояния примерно в 1 метр; тогда он перелез ‹: внутренней части строительной вышки на внешнюю таким образом, что одной ногой В-ин В.В, цеплялся за защитные ограждения, а другая нога ни на что не опиралась, не имела точки опоры. Уголок с одной стороны был скручен, после чего для того, чтобы открутить уголок с другой стороны, необходимо было передвинуть строительную вышку, спустившись с нее, открепив регулируемые опоры и сняв стопора с колес, и откатить ее ближе к откручиваемому уголку.

Из протокола опроса К-ева К.А. следует, что он спустился со строительной вышки, В-ин В.В., располагаясь на строительной вышке, подал ему находившийся на настиле скрученный уголок, К›ев К.А. услышал от В-ина В.В., что тот сейчас тоже спустится вниз с вышки-тур, а сам отправился переместить открученный уголок от места производства работ.

Выдержка из протокола опроса В-на В.В.: «я держал в одной руке шуруповерт, для того, чтобы не тратить время, принял решение слезть с вышки- тур с внешней стороны. Я вытащил ногу с внутренней части вышки-тур, и стал слезать, помогая (держась) одной рукой. Я примерно два раза переступил, затем я думаю, что не смог зацепиться рукой за защитные ограждения (перекладины), после чего, предполагаю, что я упал».

В это время К-ев К.А., относивший уголок от места производства работ к месту складирования (к стене коридора), пройдя примерно около трех метров от строительной вышки, услышал шум, обернувшись на который, увидел, что В-ин В.В, лежит на полу. После этого К-ев К.А. убедился, что В-ин В.В, дышит, однако потерял сознание, побежал к медицинской сестре организации для того, чтобы позвать её на помощь. По пути в тамбуре К-ев К.А. встретил бригадира — А-ина И.И., возвращавшегося с раздевалки на место производства работ, которому сообщил о случившемся; затем А-ин И.И. отправился к В—ну В.В., а К-ев К.А. побежал за медицинским работником (из протокола опроса медицинского работника К-ой С.Т. время установлено: 08 час.20 мин.). Спустя примерно 2—3 минуты на место происшествия пришли медицинский работник — К—ова С.Т., К ев К.А. Там уже находились А-ин И.И., К-ов В.М., Г-ин С.А. К-ова С.Т. произвела осмотр пострадавшего — было обнаружено небольшое рассечение кожи головы, спустя 30 с В-ин В.В. стал приходить в сознание, жаловался на сильные боли. Медицинским работником пострадавшему был сделан укол кеторола внутримышечно, была обработана рана на голове,

После этого работник на деревянном настиле был перемещен к дверям помещения медицинского кабинета, откуда примерно спустя 2-3 часа пострадавший В-ин В.В. был перенесен в машину скорой помощи на медицинских носилках. Врач скорой помощи осмотрел пострадавшего В-на В.В. и принял решение о его госпитализации.

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести от 14.05.2018, в соответствии со схемой определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве указанное повреждение относится к категории «тяжелая» (диагноз: сочетанная травма. Закрытая травма груди. Переломы 6, 7, 10, 11 ребер слева. Ушиб нижних долей легких. Закрытая травма черепа с сотрясением головного мозга. Ушиб-ссадина мягких тканей головы. Закрытая травма поясничного, грудного отделов позвоночника. Неосложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела L1 позвонка. Перелом поперечных отростков ТЬ10>Т111 1, 11-15 позвонков слева). В соответствии с ответом от 14.05.2018 №847 от ГУЗ «Областная клиническая больница» на момент поступления пострадавшего в приемное отделение результат крови на алкоголь отрицательный.

В соответствии с картой аттестации рабочего места по условиям труда №160 «А» «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» установлена необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с п.п. 1, 10 приложения №2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н. (В-ым В.В. пройден периодический медицинский осмотр, что подтверждается представленными работодателем заключениями периодического медицинского осмотра от 30.07.2016, 19.10.2017). В-ин В.В. обеспечен средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

**Причины, вызвавшие несчастный случай.**

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- отсутствии контроля со стороны должностных лиц, а именно технического директора ООО «Регионэкопродукт-Поволжье», который не обеспечил должного контроля за соблюдением рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий В-ым В.В. трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, за организацией работы рабочих вверенного ему подразделения.

- в отсутствии должностного лица, назначенного работодателем ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте.

Нарушены: ст.ст‚ 22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации, раздел 2 Должностной инструкции технического директора аппарата управления ООО «Регионэкопродукт-Поволжье»; п. 17 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.032014 №155н;

2. Нарушение работником трудовой и производственной дисциплины, а именно – нарушение техники безопасности при спуске с рабочей площадки с внешней стороны лестницы вышки. Процент вины работника – 25% (протокол от 29.05.2018).

**Нарушены:** ст.ст. 21, 214 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 5.4 производственной инструкции при эксплуатации вышки строительной сборно- разборной передвижной «Вектор» (ВСРП-2500-20‚0)

**Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению**

**повторного возникновения подобных происшествий.**

1. Провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками ремонтно-строительного отдела ООО «Регионэкопродукт-Поволжье»;

2. Усилить контроль за соблюдением работниками ремонтно-строительного отдела правил, норм охраны труда, должностной инструкции и инструкций по охране труда при эксплуатации вышки строительной сборно-разборной передвижной «Вектор» (ВСРП—2500-20‚0);

3. Издать приказ и довести информацию о произошедшем несчастном случае с В-ым В.В. до всех работников ООО «Регионэкопродукт-Поволжье»;

4. Повторно ознакомить работников ремонтно-строительного отдела с производственной инструкцией по эксплуатации вышки строительной сборно-разборной передвижной «Вектор» (ВСРП-2500—20,0);

5. Назначить должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное

проведение работ на высоте.