**Информация**

**о смертельном несчастном случае на производстве,**

**произошедшем 20 июня 2018 года в ООО «Мехколонна №106»**

**г. Саратов, Кокуринский проезд, 1А.**

**Обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего 20 июня 2018 года с водителем самосвала Ш-ым Г. Н. (1964 г.р.):**

20 июня 2018 года в 7 часов 00 минут водитель автосамосвала Ш-ов Г .Н. в составе бригады из восьми автосамосвалов получил задание на перевозку грунта из карьера на насыпь строящейся автодороги (автоподъезд к с. Вязовка)

В 14 часов 05 минут после выгрузки автосамосвала, очистки кузова погрузчиком «Маниту» МТ-х1840, гос. номер С08797 64 под управлением Ф-ва И.А. Ш-ов Г.Н. отъехал и, находясь между бортом и кузовом, начал очищать вручную грунт в кузове с целью очистки механизмов фиксации заднего борта. В это время погрузчик под управлением машиниста Ф-ва И.А. начал движение задним ходом с целью выравнивания кучи, отъехал и услышал стук. Ф-ов И.А. развернулся и увидел, что сзади него стоит самосвал, Тогда он выбежал из кабины и увидел, что придавил Ш—ова Г.Н. задним бортом к кузову автосамосвала.

Согласно протоколу опроса Ф-ва И.А. при начале движения задним ходом он подал звуковой сигнал Автоматический сигнал заднего хода, с его слов, на погрузчике не работал.

О происшествии было сразу доложено мастеру Ж—ну П.А., была вызвана скорая медицинская помощь, которая транспортировала Ш-ва Г.Н. в ОКБ, где ночью Ш-ов Гон. скончался.

Согласно заключению ГУЗ «БСМЭ МЗ СО» причина смерти Ш-ова Г.Н. — тупая сочетанная травма тела. При судебно-химическом исследовании крови Ш-ова Г.Н. этиловый, пропиловые, метиловый спирты не обнаружены.

Предрейсовый медицинский осмотр с водителем погрузчика Ф-вым И.А. проведен не был, Согласно справке ГУЗ «ОКПБ» от 20.06.2018 г. у Ф-ова И.А. клинические признаки опьянения не обнаружены.

**Причины несчастного случая**

1. Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, выразившееся в нарушении правил и норм охраны труда, должностной инструкции, инструкции по охране труда, технологической карты на очистку кузова и непринятии достаточных мер предосторожности водителем погрузчика при выполнении движения по строительному объекту.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии надлежащего контроля со стороны должностных лиц ООО «Мехколонна № 106» за соблюдением работниками правил и норм охраны труда на строительном объекте, должностных инструкций, инструкции по охране труда, технологической карты на очистку кузова автосамосвала.

**Мероприятия по устранению причин несчастного случая:**

1. Провести внеплановый инструктаж по охране труда со всеми работниками ООО «Механизация № 106» по обстоятельствам и причинам несчастного случая, произошедшего 20.06.2018, в соответствии с п. 2.1.3, 2.1.6 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г, № 1/29.

2. Обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая довести до сведения работников.

3. В соответствии со ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации обеспечить надлежащий контроль за соблюдением работниками правил и норм охраны труда. Постоянно.